Краткая инструкция по проведению любительских радиосвязей 
(для начинающих радиолюбителей 4 категории)
1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
Любительская радиостанция – это не личное средство связи, а аппаратура для проведения
экспериментов, спортивных мероприятий, перекличек радиолюбителей. Поэтому переговоры во время радиосвязи следует вести только в пределах радиолюбительской тематики.
Прежде всего, при любительской радиосвязи происходит обмен сообщениями о четкости, громкости и качестве сигнала корреспондента. Собственно, прием позывного сигнала и RS(T) является тем минимумом информации, обмен которой и определяет факт установления двусторонней радиосвязи (QSO) между радиолюбителями. 
Кроме RS(T) можно передавать и принимать:
• приветствие (доброе утро, добрый день и т.д.);
• свое имя (обычно сокращенное);
• точное местонахождение: название населенного пункта, при желании район города;
• описание используемой аппаратуры;
• описание погодных условий;
• информацию об интересных станциях, которые работают в данное время;
• поздравления и пожелания в связи с праздниками.
Если в эфире встречаются радиолюбители, особо интересующиеся одной из сторон работы
(соревнованиями, конструированием аппаратуры, радиолюбительскими дипломами и т.п.), то эти
вопросы могут обсуждаться достаточно подробно.
При проведении радиосвязи необходимо передавать только короткие сообщения, переходя на прием не реже, чем через 1–1,5 минуты, т.к. прием длинного монолога может прервать появившаяся на частоте помеха.
Радиолюбители, имеющие право на эксплуатацию радиостанций 4-й категории, переведены в разряд ультракоротковолновиков, т.е. они имеют право работы исключительно в УКВ диапазонах. 
Для повседневной работы (в основном FM) радиолюбители используют 2-х метровый УКВ диапазон
(144-146 МГц). Довольно часто используются также диапазоны 70 и 23 сантиметра (430-440 МГц и
1260-1300 МГц, соответственно), но в большей мере для экспериментальной работы. В остальных
УКВ диапазонах радиолюбители работают редко.
Мощности, с которыми могут работать любительские радиостанции в УКВ диапазонах существенно ограничены. Так, мощность передатчиков радиостанций 4-й категории при работе в УКВ диапазонах не должна превышать 5 ватт, для радиостанций 3-й и 2-й категорий – 10 ватт, для радиостанций 1-й категории – 50 ватт в диапазоне 144-146 МГц и 10 ватт в УКВ диапазонах выше 433 МГц. 
2 ОБЩИЙ ВЫЗОВ И ПОИСК КОРРЕСПОНДЕНТА
	Работа в эфире на 2 метровом диапазоне в режиме FM производится на частотах 145.225 – 145.575 мГц, с шагом перестройки частоты 25 кГц.
	Если вам безразлично, кто окажется вашим корреспондентом, можно использовать способ начала работы в эфире – передачу общего вызова (CQ - «Всем»). До начала общего вызова необходимо убедиться, что выбранная вами частота не занята (вы можете не слышать одну из радиостанций, ведущих радиосвязь – QSO). Поэтому коротко задайте вопрос - «Частота свободна?», обязательно добавив свой позывной. Не услышав ответа в течении 5-10 секунд, переходите к передаче: 3 раза «всем», 2-3 раза свой позывной, затем попросите ответить.
Убедившись, что частота не занята, и начав давать общий вызов, вы становитесь хозяином частоты и можете работать на ней любое время. Но бывают исключения из этого правила:
• вам ответила очень редкая станция. После окончания вашей радиосвязи к ней подключатся
десятки желающих. По установившейся радиолюбительской этике следует уйти с данной частоты и дать возможность провести QSO другим станциям;
• занятая вами частота была намечена кем-либо для встречи в эфире. Когда подойдет ее
время, вас попросят освободить частоту. Будьте вежливы и предоставьте частоту встречающимся на ней радиостанциям.
Если на общий вызов ответа нет, это вовсе не значит, что вас никто не слышит. Возможно, что для других радиолюбителей установление связи с вами интереса не представляет. Но если услышанную станцию вы сами вызовете, она, как правило, вам ответит.
Частота 145.500 мГц называется центральной вызывной частотой. Длительное время работы на данной частоте недопустимо, даже в том случае если на текущий момент она не занята. Если у вас есть желание вызвать на данной частоте, то сделайте 2-3 вызова и сообщите на какую частоту вы перейдете для того чтобы провести радиосвязь. Пример:
[bookmark: _GoBack]- « Всем 2 метра, приглашает для проведения радиосвязи RG3G, RG3G – слушаю на частоте 145.525 мГц, прием». 
При этом сразу после этого вызова вам необходимо перестроить радиостанцию на частоту 145.525 мГц. Послушать частоту и если она свободна то повторить общий уже на частоте 145.525 мГц: « Всем 2 метра, приглашает для проведения радиосвязи RG3G, RG3G, прием».
Найдя интересного корреспондента, дающего общий вызов, остается только своевременно и четко ему ответить. Сложнее обстоит дело, если интересующая вас станция уже ведет радиосвязь. Тут надо набраться терпения и подождать окончания радиосвязи. После того как разговаривающие попрощаются, можете вызывать нужную вам станцию. При этом не будьте назойливы, если ваши вызовы не замечены, либо они не слышны, либо связь с вами не интересна станции, к которой вы обратились. Постарайтесь найти другого корреспондента.
Если на частоте разговаривают, а вы хотите присоединиться к разговору, дождитесь паузы между включениями и скажите короткое заклинание: «Брейк-брейк» (или «брэк-брэк!»). Эти слова означают:
«Я знаю, что вы занимаете частоту, но мне бы хотелось присоединиться к вашему разговору». Если ваш «брейк» услышан, вам предоставят слово или попросят минутку подождать. Когда вам предоставят слово, вы можете представиться, назвав свой позывной, и включиться в разговор.
3 «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
«Круглый стол» - это большое число радиостанций, собравшихся на одной частоте для обмена
интересными сообщениями. Как правило, у «круглых столов» есть ведущая радиостанция –
организатор и руководитель работы, постоянные участники и случайные. Начинается работа за
«круглым столом» в строго определенное время и вблизи определенной частоты. 
	Круглый стол Липецких радиолюбителей проводится каждое воскресенье в 21:00 по Московскому времени, на частоте 145.450 мГц.
Ведущий объявляет о начале работы, называет свой позывной и составляет список присутствующих радиостанций. Затем он сообщает имеющуюся у него информацию и предлагает поочередно переходить на передачу остальным участникам. Каждый из них старается появиться с интересным сообщением, например, о готовящейся DX-экспедиции, днях активности радиоклубов, учрежденных дипломах, замеченных особенностях прохождения радиоволн на каком-либо диапазоне и т.п.
Таким образом, в эфир передается информация, собранная многими радиолюбителями. На
«круглых столах» вы можете также выяснить интересующие вас вопросы, назначить какому-либо
коротковолновику время для проведения QSO и т.д.

4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСВЯЗЕЙ
• Операторы любительских радиостанций должны вести двусторонние радиосвязи (QSO)
только с любительским радиостанциями.
• Переговоры во время любительской радиосвязи могут вестись только по вопросам,
связанным с радиолюбительской тематикой.
• Радиообмен в пределах указанной тематики ведется открытым текстом
• В телефонных радиосвязях следует передавать буквы позывного сигнала при помощи
фонетического алфавита 
• Ведение переговоров, не относящихся к радиолюбительской тематике, а также обсуждение
в эфире политики, религии, секса, коммерции, запрещается.
• Позывной сигнал своей радиостанции необходимо называть в начале и при полном
окончании сеанса радиосвязи, а при длительных сеансах связи, повторять свой позывной не
реже одного раза в пять минут.
• Передача общего вызова не должна продолжаться более одной минуты, причем передача
сигнала «всем» и позывного сигнала радиостанции должны чередоваться: три раза «всем»,
два-три раза позывной сигнал.
• Запрещается эксплуатация любительских радиостанций, не отвечающих техническим
требованиям и правилам техники безопасности, а также создающих помехи работе
телевизионных приемников промышленного изготовления, подключенных к настроенным и
согласованным наружным телевизионным антеннам.
•В ходе радиосвязи необходимо следовать общепринятому радиолюбительскому этикету,
проявлять взаимную вежливость, выдержку и такт.
5 ПРИМЕРЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСВЯЗЕЙ
5.1. Пример любительской телефонной радиосвязи:
-  Внимание: всем, всем, всем. Работает радиостанция Роман, Галина, три, Галина, 
, RG3G (вызов повторяется несколько раз). Прием.
- RG3G, вас вызывает Роман, три, Галина, Анна, Анна, Федор,  R3GAAF. Прием.
- R3GAAF, вам отвечает RG3G. Добрый день, товарищ оператор. Благодарю вас за вызов.
Ваши сигналы получаю на пять девять. Мое имя Виктор. Нахожусь в городе Липецке. Как меня
поняли? R3GAAF, здесь RG3G. Прием.
- RG3G, я R3GAAF. Добрый день, Виктор. Все понял. Благодарю за ответ. Очень рад встрече
в эфире. Вам рапорт 58 Мой нахожусь в г. Грязи. Меня зовут Денис. Примите мои наилучшие пожелания и хороших дальних связей. RG3G, здесь R3GAAF. До свидания.73!
- R3GAAF, я RG3G. Все принял, Денис. Благодарю за связь и сообщение. Желаю успехов и хороших дальних связей. R3GAAF, я RG3G. До свидания.73!
